|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| platform | HOST-ID | example | OS command |
| Windows | 1) Enternet  2) Disk Serial Number | 1) 00B0A9DF9A32  2) DISK\_SERIAL\_NUM=  3e2e17fd | 1) ipconfig /all (use physical address)  2) dir /c (Use Vol SN) |
| Solaris | HOST ID | 170a3472 | hostid |
| Linux | Ethernet | 00400516E525 | ifconfig eth0 (use HWaddr) |
| Mac OSX | Ethernet | 000A277EA17E | ifconfig eth0 (use ether value) |
| Tru-UNIX (Digital) | Ethernet | 080020005532 | netstat –I |
| IBM AIX | HOST ID | 02765131 | uname -m (returns  000276513100), then remove last two digits, and use remaining last eight digits |
| SGI | HOST ID | 69064C3C or  #1762020412 | /etc/sysinfo -s, convert to hex, or prefix # |
| HP-UX PA-RISC | HOST ID | 778DA450 or  #2005771344 | uname -i and convert to hex, or prepend with # |
| HP-UX Itanium | Machine ID | ID\_STRING=9c766319-  db72-d411-af62-  0060b05e4c05 | getconf \  CS\_PARTITION\_  IDENT then prefix with  “ID\_STRING=” |